# Impostazioni opzionali di SX Virtual Link

Questa pagina descrive le impostazioni opzionali di SX Virtual Link.
Possono essere configurate le impostazioni generali di SX Virtual Link, come le impostazioni di avvio e di comunicazione.

Fare clic sul pulsante Opzioni nella finestra principale di SX Virtual Link. Comparirà il pannello delle opzioni.
Il pannello delle opzioni consente le seguenti impostazioni. Fare clic su OK una volta completata la configurazione delle impostazioni.

> Generale

> Si possono configurare le impostazioni operative di base.

> Lancia SX Virtual Link all'avvio di Windows | Aggiunge SX Virtual Link nella cartella di avvio. Se aggiunto nella cartella di avvio, SX Virtual Link partirà automaticamente all'avvio di Windows. (Default: On)
> Non mostrare la finestra principale di SX Virtual Link quando si lancia il programma | Avvio di SX Virtual Link ridotto a icona. L'icona compare nel task tray. (Default: On)
> Mostra un avviso quando si verifica un errore | Notifica un errore di un dispositivo USB facendo comparire un messaggio nel task tray. (Default: On)
> Mostra un messaggio di conferma quando si disconnette un dispositivo USB | Mostra un messaggio di conferma prima di disconnettere un dispositivo USB tramite SX Virtual Link. (Default: On)
> Connetti automaticamente i dispositivi USB quando vengono rilevati | Connette automaticamente il dispositivo USB quando viene rilevato in rete. Questa opzione è comoda perché consente di connettersi automaticamente a ciascun dispositivo USB quando viene collegato al device server. Tenere comunque presente che questa opzione è intesa per l'uso esclusivo di dispositivi USB. Finché si è connessi a un dispositivo USB, nessun altro utente può usarlo. (Default: Off)
> Nascondi la finestra principale se si è fatto clic sul pulsante Chiudi | Riduce a icona SX Virtual Link se si è fatto clic sul pulsante Chiudi nella finestra principale. (Default: Off)
> Intervallo di aggiornamento della finestra principale | Imposta l'intervallo di aggiornamento dello stato del dispositivo USB connesso. (Default: 10 secondi)

> Ricerca del device server

> Si può configurare l'indirizzo di broadcast.

> Abilita indirizzi di broadcast | Registra gli indirizzi di broadcast usati per la ricerca dei device server tramite il router della rete. Se non viene specificato alcun indirizzo di broadcast, vengono cercati soltanto i device server nel segmento locale. Per registrare un indirizzo di broadcast, fare clic sul pulsante Abilita indirizzi di broadcast, inserire l'indirizzo di broadcast nel campo dell'indirizzo e fare clic sul pulsante Aggiungi. (È possibile registrare fino a 64 indirizzi.) Per rimuovere un indirizzo dell'elenco, selezionarlo e fare clic sul pulsante Cancella.

> Ad esempio, per registrare "192.168.1.xxx" (Subnet Mask:255.255.255.0), inserire "192.168.1.255" nel campo dell'indirizzo. Nella seguente videata di esempio, sono stati inseriti "192.168.1.255" e "192.168.2.255" per includere gli indirizzi "192.168.1.xxx" e "192.168.2.xxx" (Subnet Mask:255.255.255.0) per la ricerca del device server. Per l'indirizzo di broadcast da usare per la ricerca del device server, contattare l'amministratore della rete.

> Display

> Si possono configurare le impostazioni del display di SX Virtual Link.

> Nome | Mostra il nome dei dispositivi USB connessi al device server. Il nome di un dispositivo USB può essere modificato. Per i dettagli, fare riferimento a Impostazioni operative di un dispositivo USB. (Default: On) * Questa casella non può essere deselezionata.
> Tipo | Mostra il tipo dei dispositivi USB connessi al device server. (Default: On) * Questa casella non può essere deselezionata.
> Stato | Mostra lo stato dei dispositivi USB connessi al device server. (Default: On) * Questa casella non può essere deselezionata.
> Host Name | Mostra l'host name del device server. L'host name può essere modificato dalle impostazioni del device server. Per i dettagli, fare riferimento al manuale utente. (Default: On)
> Nome del modello | Mostra il modello del device server. (Default: On)
> Indirizzo IP | Mostra l'indirizzo IP del device server. (Default: Off)
> Indirizzo IPv6 | Mostra l'indirizzo IPv6 del device server. (Default: Off)
> Indirizzo ethernet | Mostra l'indirizzo ethernet del device server. L'indirizzo ethernet è il numero di 12 cifre che si trova sul lato o sul retro del device server. (Default: Off)
> Connessione automatica | Mostra lo stato attuale delle impostazioni di connessione automatica del dispositivo USB. È mostrato come "Abilitato" oppure "Disabilitato". (Default: Off)
> Larghezza della colonna selezionata | Modifica la larghezza dell'intestazione di ciascuna colonna dell'elenco dei dispositivi USB. * La larghezza delle colonne Nome e Tipo non può essere modificata.

> È impossibile nascondere o cambiare l'ordine di apparizione di nome, tipo e stato.

> Filtro

> Le impostazioni di filtro dei device server possono essere configurate.

> Abilita il filtro | Filtra i device server che saranno visualizzati nella finestra principale di SX Virtual Link. Per abilitare il filtro, spuntare questa casella di controllo e selezionare i device server dall’elenco. Saranno visualizzati solo i device server dell’elenco provvisti di segno di spunta. Potendo nascondere i device server non utilizzati, è possibile prevenire un errato utilizzo di altri dispositivi. Se il device server non viene spuntato nonostante sia in uso, i dispositivi USB connessi a quel device server saranno disconnessi. (Default: Off)

| Torna all'inizio