# SX Virtual Link 选项设置

此页介绍 SX Virtual Link 选项设置。
SX Virtual Link 的一般设置，例如 启动和信息设置都可以设定。

在SX Virtual Link主窗口，点击选项按钮 。选项对话框将会显示。
选项对话框提供以下设置。当设置完成点击确定。

> 一般

> 可以设定一些基本设置 ：

> 当 Windows 启动时，自动运行 SX Virtual Link | 将SX Virtual Link 添加到启动项。 当添加到启动项后， Windows 启动时SX Virtual Link自动运行。 (默认: 选中)
> 当启动 SX Virtual Link时，不显示画面 | 以最小化图标启动SX Virtual Link 。 最小化图标会显示在任务列表里。 (默认: 选中)
> 当出现错误时，以气球的方式显示提示信息 | 在任务列表中以气球的方式显示提示信息通知您，USB设备出现错误。 (默认: 选中)
> 当断开连接时显示确认画面 | 通过SX Virtual Link断开与 USB设备连接前显示确认信息。 (默认: 选中)
> 当发现新的 USB 设备时，自动连接 | 在网络中检测到USB设备时自动连接。这个选项是非常便利的，以后 连接到设备服务器的那些设备都可以自动的连接。 但是, 注意，这个选项是USB设备专用。只要您连接到USB设备，其他用户就不能使用它。 (缺省的值根据你在安装SX Virtual Link 时的选择选项而不同。)
> 点击关闭按钮时隐藏主画面 | 点击主画面的关闭按钮时，执行关闭软件或者最小化操作。 (默认: 未选中)
> 主画面刷新间隔 | 刷新设置连接到USB设备的时间间隔。 (默认: 10 秒)

> 寻找设备服务器

> 广播地址可以设定。

> 允许广播地址 | 将广播地址登记到上述列表，可以搜索其他网段中的设备服务器。 如果没有将广播地址列入清单，则只能搜索到本地网段的设备服务器。为了登记广播地址，请选上允许广播地址,在地址栏输入广播地址，并点击添加按钮。（最大64 个）为了从列表中删除地址，选中并点击删除按钮。

> 例如, 若要搜索网络中"192.168.1.xxx" (子网掩码:255.255.255.0)的设备服务器, 在广播地址栏输入 "192.168.1.255" 。如下图所示，"192.168.1.255" 和 "192.168.2.255" 添加到列表中。设备服务器可以搜索到包括"192.168.1.xxx"和 "192.168.2.xxx" (子网掩码:255.255.255.0) 的设备服务器。 添加哪些广播地址用于设备服务器的查找，请询问网络管理员。

> 显示

> 在 SX Virtual Link 显示可以被设定。

> 名称 | 显示连接到设备服务器的USB设备名称。 USB 设备的名称可以更改。具体内容，参照 USB 设备选项设置。 (默认：选中) * 复选框不能被更改。
> 类型 | 显示连接到设备服务器的USB设备的类型。 (默认：选中) * 复选框不能被更改。
> 状态 | 显示连接到设备服务器的USB设备的状态。 (默认：选中) * 复选框不能被更改。
> 主机名 | 在设备服务器上显示主机名。 主机名可以从设备服务器设置中改变。详情，参照用户使用手册。 (默认：选中)
> 型号 | 显示设备服务器的型号。 (默认：选中)
> IP 地址 | 显示设备服务器的IP。 (默认：未选中)
> IPv6 地址 | 显示设备服务器的IPv6。 (默认：未选中)
> Ethernet地址 | 显示设备服务器的以太地址。 以太地址是12位的数字，在设备服务器的边上，或者背面。 (默认：未选中)
> 自动连接 | 显示当前USB设备的自动连接设置。 显示“有效”或“无效”。 (默认：未选中)
> 所选栏的宽度 | 更改在USB 设备列表顶部每一列的宽度。 *名称和类型这俩列的宽度是不能更改的。

> 不能隐藏或改变显示名称，类型，状态的顺序。

> > ◆过滤设置

> > 设置设备服务器的过滤显示。

> > 使过滤功能生效 | 选中本选项，使其有效，从设备服务器一览表中挑选要显示的设备服务器，那么以后则只有被选中的设备 服务器会出现在一览表中。这样可以屏蔽网络上无关的设备服务器的出现，避免错误操作其他部门的设备。如果在设置的时候，正在连接中的设备服务器没有被选 中，那么该设备服务器所连接的USB设备将会断开连接。 （出厂设置：过滤功能无效）

| 返回页首