# Comment utiliser une imprimante

Cette page explique comment utiliser une imprimante USB (ou un périphérique USB avec fonction imprimante) connectée à un serveur de périphérique avec SX Virtual Link.

SX Virtual Link dispose d'une fonctionnalité qui détecte automatiquement les travaux d'impression, connecte, imprime et déconnecte l'imprimante (ou un périphérique USB avec fonction imprimante) si le périphérique est connecté à un serveur de périphérique.

Vous n'aurez pas à cliquer sur le bouton Connecter dans la fenêtre principale de SX Virtual Link avant d'imprimer.

Avant de pouvoir utiliser la fonction de connexion automatique de l'imprimante, il faut installer le pilote de l'imprimante. La fonction de connexion automatique de l'imprimante peut ne pas être disponible pour certains périphériques USB avec fonction d'imprimante. Dans ce cas, connectez/déconnectez le périphérique USB manuellement avec les boutons Connecter/Déconnecter de SX Virtual Link. Pour utiliser la fonction de connexion automatique de l'imprimante, SX Virtual Link doit tourner. Assurez-vous de démarrer SX Virtual Link avant d'imprimer. Pour ceux qui impriment très souvent, il est conseillé de démarrer SX Virtual Link automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous à Paramètres SX Virtual Link optionnels.

Comment activer la fonction de connexion automatique :

1. Sélectionnez le périphérique USB dans la fenêtre principale de SX Virtual Link et cliquez sur le bouton Propriétés. Lorsque la boîte de dialogue est affichée, cliquez sur l'onglet Connexion.

2. Cochez Activer la connexion automatique, sélectionnez Connexion automatique uniquement pour l'impression et cliquez sur OK.

   Activer la connexion automatique | Active la fonction de connexion automatique. Lorsque activée, l'une des options suivantes doit également être sélectionnée.
   Connexion automatique de ce périphérique lorsqu'il est disponible | Connexion automatique du périphérique USB lorsqu'il est détecté.
   Connexion automatique uniquement pour l'impression | Connecte automatiquement le périphérique USB et le déconnecte à la fin de l'impression. Permet d'imprimer sans se soucier des opérations de connexion et de déconnexion.

   Si le gestionnaire du périphérique USB n'est pas installé dans l'ordinateur ou que le périphérique USB n'a jamais encore été connecté via SX Virtual Link, la fenêtre suivante est affichée : Pour permettre la connexion automatique uniquement pour l'impression, un pilote d'imprimante doit être associé à votre imprimante. Cochez Activer la connexion automatique, sélectionnez Connexion automatique uniquement pour l'impression et cliquez sur le bouton Configurer pour lancer l'association du pilote d'imprimante. Une fois l'association terminée, la fenêtre affichée correspond à celle de l'étape 2. Si l'association du pilote d'imprimante n'est pas terminée malgré un certain temps d'attente, vous pouvez associer le pilote manuellement. 1. Dans la fenêtre de dialogue affichée, cliquez sur le bouton Configurer. 2. La fenêtre Connexion automatique de l'imprimante s'affiche. 3. Cochez la case Configurer une imprimante pour connexion automatique, sélectionnez l'imprimante appropriée et cliquez sur OK. Une fois l'association terminée, la fenêtre affichée correspond à celle de l'étape 2. Si l'impression en cours n'est pas tout à fait terminée alors que la fonction de connexion automatique est active, cliquez sur le bouton Confirmer pour ouvrir la boîte de dialogue de contrôle de l'imprimante. Augmentez la durée dans le champ Durée avant déconnexion après l'envoi d'une tâche.

La fonction de connexion automatique de l'imprimante a été activée.

Tous les travaux d'impression que vous avez sélectionnés à l'étape 1 vont être automatiquement imprimés.

Certaines imprimantes peuvent afficher un message d'erreur sur leur écran de contrôle lorsqu'une tâche d'impression est achevée. Dans de pareils cas, éteignez manuellement l'écran de contrôle de l'imprimante dans la mesure où cela n'a aucune influence sur l'impression.

| Haut de page